Obec Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice

V Boršicích dne 28.9.2017

# Dodatečné informace č. 2 k zakázce

**„Nákup kontejnerů a váhy“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel | **Název** | **Obec Boršice** |
| Sídlo | Boršice 7, 687 09 Boršice |
| kód právní formy | 801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| IČ | 00290823 |
| DIČ | CZ00290823 |

Dotaz č. 1: Hákový kontejner nemá hák ale oko. Hák je na nosiči. Je potřeba znát jeho přesnou výšku právě kvůli výšce oka.

**Odpověď č. 1: Výška středové osy oka od země je 1000 mm**

Dotaz č. 2: Je potřeba dodat rozteč ližin kontejnerů /vnitřní/.

**Odpověď č. 2: Vnější rozteč ližin kontejnerů je cca 1060 mm, vnitřní cca 900 mm**

Dotaz č. 3: Rozměry kontejneru se zastřešením a záklopními víky neodpovídají požadovanému objemu kontejneru. Co je podstatné?

**Odpověď č. 3: Prioritní je objem kontejneru, vnější rozměry kontejneru(d-š-v) cca 3500 x 2400 x 1500 mm (±10%) – upraveno viz příloha**

Dotaz č. 4: Povrchová úprava kontejneru – pozink nebo barva? Obojí nelze. Taky značný rozdíl v ceně.

**Odpověď č. 4: Požadována povrchová úprava barva - Povrchová úprava nátěrem nebo nástřikem barvy šedé nebo zelené - upraveno viz příloha**

Ing. Roman Jílek, starosta obce

*Příloha č.1*

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky** | **„Nákup kontejnerů a váhy“** |

**Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní název, jméno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |

**splňuje**

*níže uvedené minimální technické parametry:*

|  |
| --- |
| **Kontejner plastový s víkem 1100 l … 6 ks**(výrobce a typové označení):…………………………………………………………………………..….. , jedná se o nové kompostéry |
| Objem kontejneru | cca 1,1 m3 (±5%) |  |
| 4 celopryžové otočná kolečka, z toho 2 brzděná | ANO |  |
| Dětská pojistka proti samovolnému zavření víka, 2 madla, zátka na odtok vody | ANO |  |
| Materiál HDPE plast, barva:* 1 ks bílá na bílé sklo
* 1 ks zelená na barevné sklo
* 2 ks žlutá na plasty
* 2 ks modrá na papír
 | ANO |  |
| **Kontejner hákový 12 m3 se sklop. bočnicemi … 6 ks**(výrobce a typové označení):…………………………………………………………………………..….. , jedná se o nové kontejnery |
| Objem kontejneru | cca 12 m3 (± 10 %) |  |
| Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)  | cca 3500 x 2400 x 1500 mm (±10%) |  |
| Bočnice kontejneru sklopná v cca polovině z obou bočních stran | ANO  |  |
| Hák na natahování na nosič kontejnerů, výška oka 1000 mm | ANO |  |
| Tloušťka podlahy | minimálně 3 mm |  |
| Tloušťka stěny bočnice | minimálně 1,5mm s prolisy pro vyztužení, popřípadě 2 mm bez prolisu |  |
| Zadní vrata | ANO |  |
| Povrchová úprava nátěrem nebo nástřikem barvy šedé nebo zelené | ANO |  |
| **Kontejner hákový 12 m3 se zastřešením a záklopnými víky … 1 ks**(výrobce a typové označení):…………………………………………………………………………..….. , jedná se o nové kontejnery |
| Objem kontejneru | cca 12 m3 (± 10 %) |  |
| Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)  | cca 3500 x 2400 x 1500 mm (±10%) |  |
| Bočnice kontejneru sklopná v cca polovině z obou bočních stran | ANO  |  |
| Hák na natahování na nosič kontejnerů, výška oka 1000 mm | ANO |  |
| Tloušťka podlahy | minimálně 3 mm |  |
| Tloušťka stěny bočnice | minimálně 1,5mm s prolisy pro vyztužení, popřípadě 2 mm bez prolisu |  |
| Provedení se střechou a záklopními víky | ANO |  |
| Zadní vrata | ANO |  |
| Povrchová úprava nátěrem nebo nástřikem barvy šedé nebo zelené | ANO |  |
| **Kontejner hákový 3 m3 se sklop. čelem … 2 ks**(výrobce a typové označení):…………………………………………………………………………..….. , jedná se o nové kontejnery |
| Objem kontejneru | cca 3 m3 (± 10 %) |  |
| Vnější rozměry kontejneru(d-š-v)  | cca 3500 x 2400 x 400 mm (±10%) |  |
| Hák na natahování na nosič kontejnerů, výška oka 1000 mm | ANO |  |
| Tloušťka podlahy | minimálně 3 mm |  |
| Tloušťka stěny bočnice | minimálně 1,5mm s prolisy pro vyztužení, popřípadě 2 mm bez prolisu |  |
| Zadní vrata | ANO |  |
| Povrchová úprava nátěrem nebo nástřikem barvy šedé nebo zelené | ANO |  |
| **Váha mechanická můstková s vážením do 200 kg … 1 ks**(výrobce a typové označení):…………………………………………………………………………..….. , jedná se o nové zařízení |
| Vážení až do  | minimálně 200 kg |  |
| Váha mechanická můstková | ANO |  |

*Pozn.:*

*Požadovaná specifikace: zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.*

*Hodnota nabízené techniky: kde je relevantní hodnota, uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.*

*Splněno ANO / NE: uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.*

**Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:**

* dopravu do místa plnění

 **Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:**

* Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy a na vyžádání řádně prokáže splnění technických parametrů nabídky.
* Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

|  |
| --- |
| ***Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:*** |
| Titul, jméno a příjmení | Funkce | Podpis, razítko | Datum |
|  |  |  |  |